**Гр.№21 22 мая 2020 года**

МДК 04.01Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Тема урока: Комплектование шатунно-поршневой группы для двигателя

Стр.171-172 Автор Ю.С.Козлов

Контрольные вопросы

1.Напишите порядок работы двигателя Д-240.

2. Для чего необходимо проводить регулировку клапанов. Чему равен зазор между коромыслом и стержнем клапана.

3.Как проверить герметичность клапанов?